**Kravspecifikation til anskaffelse af Letvægts Sanitetstelt**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

**Denne anskaffelse omfatter 22 stk. letvægts tunneltelte som skal anvendes af sanitetsenheder i det danske forsvar.**

**Sammenfaldende for enhederne der skal benytte teltene, er at de skal have evnen til at opstille og nedbryde inden for meget kort tid og med stor mobilitet, således stilles der store krav til lav vægt og meget kort opsætningshastighed, samtidig med den nødvendige robusthed der gør sig gældende for materiel der benyttes i militære opgaver.**

**Teltet skal være konstrueret således at telte af samme type kan sammenkobles for udvidelse af arealet.**

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.3, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.2 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | **Type**Teltet skal være af typen tunneltelt. | **Skal**  |  |  |  |  |
| **2** | **Håndtering**Teltet skal kunne slås op og pakkes ned af maksimalt 2 personer. | **Skal** |  |  |  |  |
| **3** | **Yderdug**Skal være lys blokerende. | **Skal** |  |  |  |  |
| **4** | **Yderdug** IR-refleksion skal være minimum 25-40 % indenfor 750-950 Nm. | **Skal** | 750-950 nanometer er betegnelsen for Near Infrared (NIR) |  |  |  |
| **5** | **Yderdug**Brudstyrke skal opfylde ISO 13937-4 eller tilsvarende. | **Skal** |  |  |  |  |
| **6** | **Yderdug**Skal være fremstillet i 75 D polyester ripstop, polyuerethan/silicon coating eller tilsvarende. | **Skal** |  |  |  |  |
| **7** | **Telt konfiguration**Skal bestå af et basistelt. | **Skal** |  |  |  |  |
| **8** | **Telt konfiguration**Skal have et indertelt. | **Skal** |  |  |  |  |
| **9** | **Telt konfiguration**Skal have to vestibuler. | **Skal** |  |  |  |  |
| **10** | **Telt konfiguration**Skal have nødvendige stænger for opsætning. | **Skal** |  |  |  |  |
| **11** | **Telt konfiguration**Skal have nødvendige pløkker og barduner for forankring. | **Skal** |  |  |  |  |
| **12** | **Indertelt**Skal være hvidt. | **Skal** |  |  |  |  |
| **13** | **Indertelt**Skal være fremstillet i 40D nylon ripstopEller tilsvarende. | **Skal** |  |  |  |  |
| **14** | **Indertelt**Skal kunne monteres/afmonteres efter behov. | **Skal** |  |  |  |  |
| **15** | **Indertelt/gulv**Skal have en løs dug der gør det ud for gulv. | **Skal** |  |  |  |  |
| **16** | **Indertelt/gulv**Gulvet skal ikke være en integreret del af inderteltet. | **Skal** | FMI præciserer at gulvet ikke skal være fastmonteret på inderteltet. |  |  |  |
| **17** | **Indertelt/gulv**Gulvet skal være fremstillet i 100D nylon med PU coating på den ene sideEller tilsvarende. | **Skal** |  |  |  |  |
| **18** | **Vestibuler**Vestibuler skal kunne monteres/afmonteres basisteltet efter behov. | **Skal** |  |  |  |  |
| **19** | **Åbninger for adgang**Teltet skal have to åbninger for adgang til teltet. | **Skal** |  |  |  |  |
| **20** | **Åbninger for adgang**Åbninger for adgang til teltet skal være med lynlås. | **Skal** |  |  |  |  |
| **21** | **Åbninger for adgang**Åbningerne skal være på hver side af teltet overfor hinanden. | **Skal** |  |  |  |  |
| **22** | **Sammenkobling**Teltet skal kunne sammenkobles med tilsvarende telt via åbninger for adgang. | **Skal** | Sammenkoblingen kan evt. foregå med en sluse. |  |  |  |
| **23** | **Sluser for opvarmning og nedkøling**Teltet skal have minimum to sluser for indføring af slanger for varme/aircondition. | **Skal** |  |  |  |  |
| **24** | **Sluser for opvarmning og nedkøling**Skal være placeret nederst på hver sin side af teltet. | **Skal** |  |  |  |  |
| **25** | **Sluser for opvarmning og nedkøling**Skal have en diameter på 30-40 cm. | **Skal** |  |  |  |  |
| **26** | **Sluser for opvarmning og nedkøling**Sluserne skal være en ”posemodel” således at de kan lukkes til med eller uden gennemføring. | **Skal** |  |  |  |  |
| **27** | **Sluser for opvarmning og nedkøling**Indertelt skal have tilsvarende sluser som basisteltet. | **Skal** |  |  |  |  |
| **28** | **Dimensioner**Teltets samlede vægt inkl. stænger pløkke og barduner skal maksimalt være 30 kg.  | **Skal**  |  |  |  |  |
| **29** | **Dimensioner**Samlet areal inklusive vestibuler skal være minimum 39 m2. | **Skal** |  |  |  |  |
| **30** | **Dimensioner**Teltet inklusive vestibuler skal have en længde på 9-10 meter. | **Skal** |  |  |  |  |
| **31** | **Dimensioner**Teltet skal have en bredde på 4-5 meter. | **Skal** |  |  |  |  |
| **32** | **Dimensioner**Indvendig højde i basistelt skal være 220-240 cm.  | **Skal** |  |  |  |  |
| **33** | **Håndtering**Teltet skal når nedpakket kunne føres i maksimalt to medleverede tasker eller rygsække. | **Skal**  |  |  |  |  |
| **34** | **Barduner**Skal være fremstillet i Vectran og polyester eller tilsvarende. | **Skal** |  |  |  |  |
| **35** | **Barduner**Skal have en brudstyrke på minimum 130 kg. | **Skal** |  |  |  |  |
| **36** | **Farve**Teltet skal kunne leveres i olivengrøn eller tilsvarende grøn farve. | **Skal** | Endelig RAL/NCS farve afgøres efter kontraktindgåelse. |  |  |  |
| **37** | **Dokumentation**Leverandøren skal, sammen med tilbuddet, levere datablad med beskrivelse af teltet inkl. billeder eller tegninger. | **Skal** |  |  |  |  |
| **38** | **Reservedele**Alle dele af teltet skal kunne leveres enkeltvis i forbindelse med udskiftning af defekte genstande. | **Skal** |  |  |  |  |
| **39** | **Levering**Leverandøren skal som minimum kunne levere 10 stk. komplette telte senest2016-06-01. | **Skal** |  |  |  |  |
| **40** | **Levering**Leverandøren skal som minimum kunne levere de resterende 12 telte senest2016-09-01. | **Skal** |  |  |  |  |