**Kravspecifikation til leje af Trækker og trailer**

1. **Krav**
   1. **Beskrivelse af anskaffelsen**

Der ønskes anskaffet 1 Trækker og 1 Sættevogn. Trækker og Sættevogn, skal bruges til fleksibel transport af ICC containere samt kystredningsfartøjer.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.3, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.2 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| 1 | Trækkeren skal være monteret med 3 aksler  (luftaffjedret) | SKAL |  |  |  |  |
| 2 | Trækkeren skal være 6x2 EURO 5 eller EURO 6 | SKAL |  |  |  |  |
| 3 | Trækkeren skal have aut. gearkasse | SKAL |  |  |  |  |
| 4 | Trækkeren skal have mellem 380 og 420 HK | SKAL |  |  |  |  |
| 5 | Sættevognen skal være en  2 akslet sengetrailer(hurtigløber 18.000kg.) | SKAL |  |  |  |  |
| 6 | Sættevognen skal have 2x udtræk til en længde  mellem 16300m og 16850mm i sengen. | SKAL | Tegning på sættevogn vedlægges tilbud |  |  |  |
| 7 | Sættevognen skal være åben i mid-  ten af sengen til evt. køl på skibet. | SKAL |  |  |  |  |
| 8 | Sættevognen skal have en ladhøjde på max 350mm | SKAL |  |  |  |  |
| 9 | Sættevognen skal have aftagelig svanehals | SKAL |  |  |  |  |
| 10 | Sættevognen skal være hydraulisk tvangsstyret på begge Aksler. | SKAL |  |  |  |  |
| 11 | Sættevognen skal være luftaffjedret med  hæve- og sænke funktion | SKAL |  |  |  |  |
| 12 | Trækker og Sættevogn SKAL leveres senest 30 kalenderdage  efter indkøbsordre tildeling. | SKAL | Tilbudsgiver skal angive leveringstiden i kalenderdage fra underskrift af indkøbsordren til levering. |  |  |  |
| 13 | Tilbud skal gives for en periode på 12, 18 og 24 mdr. Lejen skal påbegyndes d. 01/01-2019, med mulighed for forlængelse af lejeperioden. | SKAL |  |  |  |  |