**Kravspecifikation til anskaffelse af Mobil Arkivreol**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

**[Mobil Arkivreol til HEM Arkiv i ny bygning, Flyvestation Karup]**

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Reolen skal være el-drevet.  Reolen skal indeholde mindst 1500 hyldemeter, minimumsbelastning pr. hyldemeter på 450 kg og indeholde 1 (én) køregang i hele reolens længde på mellem 800 og 1200 mm i bredden = tætpakket reolopstilling | SKAL | Disponibelt areal til placering af reolen er 14,85 x 8,45 meter = 124 m2.  Lofthøjden i lokalet er 3000 mm.  Bygingstegninger 721-452F-1 Stueplan – 721-452F-6 Snit A-A og 721-452F-7 Snit B-B er vedlagt denne kravspecifikation. |  |  |  |
| **2** | Reolen skal kunne aflåses | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | Hylder og fag skal dimensioneres efter at der skal kunne opbevares følgende:  A4 arkivkasser/bokse (34X25X8 cm)  og  Flyttekasser (55X40X38 cm) | SKAL | Ud fra den totale mængde hyldemeter på 1500 meter, skal der være fleksibilitet i flytning af hylderne, således at reolens indretning af brugerne kan ændres efter behov. |  |  |  |
| **4** | Leverandøren skal kunne levere skinnematerialer til og deltage i nedstøbning af køreskinner fra primo marts 2020.. | SKAL | Bygning er under etablering, hvorfor der kan opstå ændring i denne termin. Det forventes dog ikke at blive tidligere end primo marts 2020, der vil være mulighed for nedstøbning af køreskinner. |  |  |  |
| **5** | Leverandøren skal kunne påbegynde  opstilling og montering af reolen fra  1. august 2020. | SKAL | Bygning er under etablering, hvorfor der kan opstå ændring i denne termin. Det forventes dog ikke at blive tidligere end 1. august 2020, der vil være mulighed for opstilling og montering af reolen. |  |  |  |