**Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse**

**Annoncering af Mobil Arkivreol til HEM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Det stillede spørgsmål** | **Svar** | **Spørgsmålet vedrører** | **Dato for afgivelse af svar** |
| *Spørgsmål nr. 1:*  Spg. 1;  Der står det er en arkivreol og det skal bruges til opbevaring af A4 arkivkasser str. 34x25x8 cm  (vel max vægt på 2-3 kg.)  samt flyttekasser str. 55x40x38 cm  (vel max vægt på 20 kg).  MEN der er et minimumskrav  **pr. hyldemeter** på 450 kg – er det korrekt eller er det pr. fag? | Vægtbelastning;  i kravspecifikationen står der max belastning pr. løbende meter reol (ikke pr. hylde) – altså hvis der i et fag er 5 hylder á 1 meter, skal hver hylde kunne bære 90 kg  (5 løbende meter reol = 450 kg : 50 = 90 kg. | Punkt 3 | 09.01.2020 |
| *Spørgsmål nr. 2:*  Skal skinner støbes ned (dyr løsning) eller er det OK at lave opstilling på plader med lille skrå opkant til Mobil arkivreol– skinner monteres i pladerne på gulvet – er det 450 kg. Pr. hyldemeter så skal det støbes ned jf. spg. 1.  OBS: Denne løsning kræver at der **ikke** er truckkørsel på pladerne men udelukkende plukkevogne eller palleløftere. | Skinner skal støbes ned i gulv i forbindelse med etablering af dette. Støbearbejdet foretages af entreprenøren, selvfølgelig i samarbejde med leverandøren af reolen. | Punkt 4 | 09.01.2020 |
| * *Spørgsmål nr. 3:*   *Tildelingskriterier* | Kan ikke finde hvor der står forskellige kriterier  Kriterierne er 60/40% | Betingelser | 09.01.2020 |
| * *Spørgsmål nr. 4:*   Fordeling af plads til rådighed  Hvordan er fordelingen imellem antal af hyldemeter for flyttekasser og arkivkasser? | 2/3 til arkivæsker og 1/3 til flyttekasser | Punkt 3 | 09.01.2020 |
| * *Spørgsmål nr. 5:*   Er det muligt at få tilsendt  tegninger som dwg filer så vi kan  indtegne vores løsninger? | Ja der kan godt fremsendes dwg-fil til leverandøren. Vedhæftet UDBUD  d.d. | Punkt 5 | 09.01.2020 |
| * *Spørgsmål nr.6:*   Skal der monteres lys på det mobile reolanlæg eller er der lys i loftet? | Der skal være lys i/på reolerne. | Punkt 1 | 09.01.2020 |
| * *Spørgsmål nr.7:*   Målene for arkivkasser, hvad er  højde og hvad er dybde?  Målene for flyttekasser, hvad er  højde og hvad er dybde? | Fremgår af Kravspecifikationen | Punkt 3 | 09.01.2020 |
| * *Spørgsmål nr.8:*   Det forudsættes at der er fremført forsyning 230 v til reolen i form af en afbryder? og at dette ikke er en del af entreprisen? | Der forefindes 230 v forsyning til reolen i form af en afbryder og dette er ikke en del af entreprisen | Punkt 1 | 09.01.2020 |
| * *Spørgsmål nr 9:*   *Skal reolerne kunne aflåses* | Reolen skal blot kunne have mulighed for at blive aflåst på ”reol-niveau” – der skal altså ikke være mulighed for at kunne aflåse enkelte hylder eller sektioner. | Punkt 2 | 09.01.2020 |