**Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse**

**Annoncering af tændledninger**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Det stillede spørgsmål** | **Svar** | **Dato for afgivelse af svar** |
| *Spørgsmål nr. 1:*  Vi ønsker at få bekræftet minimumskravet om kortslutnings- temperatur på op til 150 gracer C, da norm for PVC enkeltledninger er 105. | *Svar nr. 1:*  Der er tale om en fejl i kravspecifikationen. Der er uploadet en ny version, hvoraf det fremgår, at kortslutningstemperaturen er 105 grader Celsius. | 18. juni 2020 |