**Kravspecifikation til anskaffelse af 2,2 KVA Generator**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

**Denne anskaffelse omfatter ca. 60 stk. generatorer som skal anvendes af det danske forsvar, herunder Beredskabsstyrelsen, Arktisk Kommando og Hjemmeværnet.**

**Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) vil ved en initialanskaffelse indkøbe 25 stk. og resten fordelt over de næste 2 år.**

**Generatorerne skal være af typen Honda type EU22i - NSN 6115160038742 eller tilsvarende.**

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.3, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | **Type**  Honda EU22i – NSN 6115160038742 eller tilsvarende. | **Skal** |  |  |  |  |
| **2** | **Effekt**  Generatoren skal kunne yde 2,2 kVA maks. - 1,8 kVA kontinuerligt | **Skal** |  |  |  |  |
| **3** | **Spænding**  Generatoren skal yde 230V vekselspænding | **Skal** |  |  |  |  |
| **4** | **Frekvens**  Generatorfrekvensen skal være 50 Hz. | **Skal** |  |  |  |  |
| **5** | **Jævnstrøm**  Generatoren skal kunne yde 12 V – 8,0 A | **Skal** | Til opladning af bilbatterier |  |  |  |
| **6** | **Udtag**  Generatoren skal være udstyret med 2 stk. Schuko stik. | **Skal** |  |  |  |  |
| **7** | **Parallel drift**  Generatorerne skal kunne kobles parallelt to og to og hermed give dobbelt ydelse. | **Skal** |  |  |  |  |
| **8** | **Vægt**  Generatoren skal have en lav vægt og ikke over 22 kg. | **Skal** |  |  |  |  |
| **9** | **Drivmiddel**  Drivmiddel skal være benzin. | **Skal** |  |  |  |  |
| **10** | **Støjniveau**  Generatorens støjniveau må ikke overstige 90 dB. | **Skal** |  |  |  |  |
| **12** | **Leveringstid**  Leveringstid må maks. være 2 uger fra ordreafgivelse..  Initialanskaffelsen på 25 stk. accepteres dog op til 4 uger. | **Skal** |  |  |  |  |