# Bilag E: Teknisk beskrivelse af kanaler

Ordregiver ønsker en teknisk beskrivelse af hvorledes kanalerne leveres herunder containerformat, bundling etc. samt en specifik beskrivelse af de enkelte kanalers video og audio format(er), tekst-tv og undertekster, sådan som de kan leveres pt.

Neden for gives eksempel på en teknisk beskrivelse af hver enkelt kanal i skemaform. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at anvende vedlagte skema ved tilbudsgivning. Tilsvarende specifikationer kan leveres i en anden form hvis tilbudsgiver ønsker dette.

**Tabel for TV kanaler**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanal** | **Video** | **Primær audio** | **Tekst tv** | **Særskilt undertekster** | **Program metadata (EPG)** | **Yderligere audio** |
| **Codec** | **Opløsning** | **Farverum** | **Codec** | **Kanaler** | **Samplerate** | **Sampleopløsning** | **Bitrate** | **Codec** | **Kanaler** | **Samplerate** | **Sampleopløsning** | **Bitrate** |
| TV2 Fri | H.264 (High) | 720p (1280x720) | yuv420p | AC-3 | 5.1 | 48kHz | S16 (16-bit) | 448kb/s | dvb\_teletext (dan) | Nej | Nej | MP2 | Stereo | 48kHz | S16 (16-bit) | 256kb/s |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Tabel for radio kanaler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kanal** | **Audio** | **Program metadata****(RDS, DAB dataservice etc)** |
|  | **Codec** | **Kanaler** | **Samplerate** | **Sampleopløsning** | **Bitrate** |
| DR P3 | MP2 | Stereo | 48kHz | S16 (16-bit) | 256kb/s | Nej |